Zakres prac:

1. Remont skrzyń przegrzewacza naściennego BL 7.
2. Uszczelnienie przewału kotła BL 7.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ***K7 REMONT SKRZYŃ PRZEGRZEWACZA NAŚCIENNEGO ZAŁĄCZNIK NR C1 – realizacja 2024*** | ***Rozliczenie wg*** |
|  |  |  |
| 1. | Czyszczenie i mycie skrzyń przegrzewacza naściennego (24 szt.) | RYCZAŁT |
| 2. | Inspekcja wizualna 24 szt. skrzyń przegrzewacza naściennego. | RYCZAŁT |
| 3. | Wymiana skrzyń przegrzewacza naściennego (12 szt.) | RYCZAŁT |
| 4. | Wypełnienie skrzyń izolacją szamotową (12szt.) | RYCZAŁT |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) | POWYKONAWCZO do 1000 rbg |
|  |
|  |
|  | *WYKONAWCA dostarcza:* |  |
|  | elementy prefabrykowane, skrzynki |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ***K7 USZCZELNIENIE PRZEWAŁU KOTŁA ZAŁĄCZNIK NR C2 – realizacja 2024*** | **Rozliczenie wg** |
|  |  |  |
| 1. | Inspekcja wizualna uszczelnienia przewału kotła (połączenie bocznej ściany parownika z międzyciągiem, uszczelnienia komór ze ścianami bocznymi międzyciągu, uszczelnienia komór ze ścianami bocznymi międzyciągu, uszczelnienia obudowy komory międzystropowej z rękawem konpensatora, rękawu kompensatora i skręcenia) | RYCZAŁT |
| 2. | Naprawa uszczelnienia na połączeniu bocznej ściany parownika z międzyciągiem (str. L i P) Szczegół „a” rozpatrywać w oparciu o rys. 800321 – 269000R oraz 800321 – 269001R zgodnie z rev. nr 2 | RYCZAŁT |
| 3. | Naprawa uszczelnienia komór ze ścianami bocznymi międzyciągu(str. L i P) Szczegół „b” rozpatrywać w oparciu o rys. 800321 – 269000R oraz 800321 – 269001R zgodnie z rev. nr 2 | RYCZAŁT |
| 4. | Naprawa uszczelnienia obudowy komory międzystropowej z rękawem konpensatora (str. L i P) Szczegół „c” rozpatrywać w oparciu o rys. 800321 – 269000R oraz 800321 – 269001R zgodnie z rev. nr 2 | RYCZAŁT |
| 5. | Naprawa uszczelnienia na połączeniu przewału z boczną ścianą (str. L i P), przekrój E–E - rozpatrywać w oparciu o rys. 800321 – 269000R oraz 800321 – 269001R zgodnie z rev. nr 2 | RYCZAŁT |
| 6. | Naprawa przepustów ( 6 szt.) w „ślepej komorze” – wymiana blach, uzupełnienie wymurówką betonową | RYCZAŁT |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) | POWYKONAWCZO do 3000 rbg |
|  | *WYKONAWCA dostarcza* |  |
|  | elementy prefabrykowane, blachy, sznury, uszczelnienia, materiały ogniotrwałe, maty ceramiczne |  |