## **Załącznik nr 7**

## **Pełna specyfikacja oferowanego sprzętu Po MODTFIKACJI**

|  |
| --- |
| **KAMERA INTERNETOWA** |
| **nazwa producenta :** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji: (*wypełnia Wykonawca*)**  |
| Maks. rozdzielczość typu video - 1920 x 1080 piksele |  |
| Min. rozdzielczość typu video – 1280x720 piksele |  |
| Intefejs – USB 2.0 |  |
| Mikrofon wbudowany |  |
| Tryb PlugAndPlay  |  |
| zasilanie z USB |  |
| Mocowanie – uniwersalne, monitorowe |  |
| Regulacje kamerki – góra/dół, lewo/prawo |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.7 i nowsze |  |
| **SŁUCHAWKI** |
| **nazwa producenta :** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego** **w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji: *(wypełnia Wykonawca*)**  |
| Konstrukcja słuchawek – na głowę, nauszne |  |
| Stereo |  |
| Pasmo przenoszenia słuchawek – 20-42 ~ 17000-20000 Hz |  |
| Wbudowany mikrofon |  |
| Pasmo przenoszenia mikrofonu – 90-100 ~ 15000-18000 Hz |  |
| Czułość mikrofonu <-40dB |  |
| Impedancja mikrofonu < 2.2k Ohm |  |
| Łączność - przewodowa |  |
| Złącze - USB 2.0 |  |
| Długość kabla - min. 1,5 m |  |
| Regulacja głośności  |  |
| Mikrofon On/Off |  |
| Tryb PlugAndPlay |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.7 i nowsze |  |
| **Dyski zewnętrzne** |
| **nazwa producenta :** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego** **w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji: (*wypełnia wykonawca*)**  |
| Format dysku: 2,5'' |  |
| Pojemność : 1000 GB/2000 GB lub większy |  |
| Interfejs dysku : USB 3.0 |  |
| Interfejs dysku kompatybilność : USB 2.0 |  |
| zasilanie z USB |  |
| Tryb PlugAndPlay  |  |
| Minimalna Prędkość obrotowa: 5400 obr./min |  |
| Preferowana Prędkość obrotowa: 7200 obr./min |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X i nowsze |  |
| **PENDRIVE** |
| **nazwa producenta :** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego** **w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji: *(wypełnia Wykonawca*)**  |
| Interfejs : USB 3.0 |  |
| Pojemność : 32GB/64GB lub większy |  |
| Maks. prędkość zapisu : bez ograniczeń MB/s |  |
| Min. prędkość zapisu : 120 MB/s |  |
| Maks. prędkość odczytu : bez ograniczeń MB/s |  |
| Min. prędkość odczytu : 190 MB/s |  |
| obsługiwane systemy operacyjne : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X, MacOS 9 |  |
| **NAGRYWARKA** |
| **nazwa producenta :** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego** **w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji: *(wypełnia Wykonawca*)**  |
| Typ napędu : DVD+/-RW slim |  |
| Zapis DVD+/-R: 8 x  |  |
| Zapis DVD+/-RW: 6 x lub szybszy |  |
| Zapis DVD+/-R DL : 6 x lub szybszy |  |
| Zapis CD-R : 24 x  |  |
| Zapis CD-RW : 24 x  |  |
| Czas dostępu dla CD : poniżej 151ms |  |
| Tryb PlugAndPlay  |  |
| Interfejs : USB 2.0 |  |
| zasilanie z USB |  |
| Kabel USB |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X, MacOS 9 |  |
| **Przewód Displayport M/M 1.8- 2M** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego** **w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji*: (wypełnia Wykonawca)***  |
| Złącza: 20pin DisplayPort M/M |  |
| Długość kabla: 1.8 - 2m lub dłuższy  |  |
| Przesyłanie sygnału: Audio-Video |  |
| Transfer danych: 10,8 Gbit / s |  |
| **Port szeregowy na USB, 1x RS-232** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego** **w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji: *(wypełnia Wykonawca)***  |
| 1 port RS-232, złącze DB9 |  |
| prędkość transmisji od 50 bps do 921,6 Kbps |  |
| w pełni zgodny z USB 2.0 i 1.1 |  |
| prędkość transferu portu USB 12 Mbps |  |
| diody: Active (USB), TxD/RxD (RS-232) |  |
| zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15kV ESD |  |
| sterowniki do Windows, WinCE 5.0, Linux |  |
| **Kabel zasilający rozgałęźnik 1x - 2x C13** |
| **Specyfikacja wymagana przez Zamawiającego** **w konfiguracji:** | **Specyfikacja oferowana przez Wykonawcę w konfiguracji: *(wypełnia Wykonawca)***  |
| Kolor: Czarny |  |
| Długość kabla: min - 1,8 m lub dłuższy |  |

**Na potwierdzenie zgodności powyższych informacji, w załączeniu przedkładam(y) karty katalogowe z danymi technicznymi w języku polskim.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |