**Wykonanie i** **dostawa krążników do przenośników kieszeniowych gipsu PG3, PG6.**

**1. Krążnik gładki Ø 160X1400x22 – 20 sztuk.**

- płaszcz – rura stalowa fi 159X4,5 – 5 , L=1400, s=22

- uszczelnienie górnicze przeciwpyłowe

- oś – pręt fi 40

- zabezpieczenie antykorozyjne

- we wszystkich krążnikach należy zastosować wyłącznie łożyska o najwyższej jakości wykonania (wybór dostawcy łożysk należy do Wykonawcy), zapewniające minimum 3 letnią gwarancję użytkowania dla każdego krążnika.

- wszystkie krążniki powinny być poddawane sprawdzeniom fabrycznym, aby uzyskać łatwość obracania się w łożyskach, zgodnie z wymaganiami. Krążniki, których osi nie da się łatwo i bez zacięć, obrócić ręcznie (bez narzędzi), zostaną niezwłocznie po dostawie lub stwierdzeniu tego faktu jeszcze przed montażem, uznane za wadliwe oraz zareklamowane na koszt Wykonawcy w celu usunięcia wady.

- oznakowanie obustronne każdego krążnika cechami producenta oraz datą wykonania (miesiąc lub tydzień/rok).

Ciężkie warunki pracy krążnika wewnątrz przenośnika kieszeniowego gipsu.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.