Korekta nr 2

do ogłoszenia numer 4100/0000/31/EX/2019/0000097738 o udzielenie zamówienia na **Zakup, dostawa i wymiana klap żaluzjowych na bloku nr 5 (36szt), na bloku nr 4(2szt) oraz na bloku nr 8 (1szt) w Enea Połaniec**

1. **Do ogłoszenia dołączamy rysunek - wymiary żaluzji**
2. **Załącznik nr 1 do Formularza Oferty otrzymuje brzmienie:**

**”WYNAGRODZENIE OFERTOWE**

Za wykonanie przedmiotu postępowania przetargowego

 „**Dostawa i wymiana klap żaluzjowych na bloku nr 5 oraz 2 szt. na bloku nr 4 i 1 szt. na bloku nr 8 w Enea Połaniec S.A.**

**Oferuję:**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………………………………zł netto( słownie: …………………………………………………złotych) netto z podziałem na:
	1. **Blok nr 5 -** Wykonanie  prac  demontażowych  i  montaż   konstrukcji  pod  nowe klapy /**strona L**/ -  wynagrodzenie w   wysokości   ………….. zł
	2. **Blok nr 5 -** Wykonanie  prac  demontażowych  i  montaż   konstrukcji  pod  nowe klapy /**strona P**/ - wynagrodzenie w   wysokości   ………….. zł
	3. **Blok nr 5 -** Dostawa, montaż klap wraz z wykonaniem  i obróbek i prac końcowych (regulacja, próby funkcjonalne) /**strona L**/ - wynagrodzenie w   wysokości   …………….zł
	4. **Blok nr 5 -** Dostawa, montaż klap wraz z wykonaniem  i obróbek i prac końcowych (regulacja, próby funkcjonalne) /**strona P**/ - wynagrodzenie w   wysokości   ……………zł
	5. **Blok nr 4 i 8**:
		1. Demontaż starych klap, dostawa i montaż nowych klap wraz z regulacją i próbami funkcjonalnymi - wynagrodzenie w   wysokości   ……………zł
2. Cena/wynagrodzenie podane w Ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena/wynagrodzenie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

1. **W Załączniku nr 3 do ogłoszenia pkt. V. ZASADY ROZLICZEŃ oraz w Załączniku nr 4 do ogłoszenia /projekt umowy/ pkt. 4.2** – zmiany wg. Powyższego podziału płatności
2. **Pkt 2 w zał nr 3 do ogłoszenia zakresu oraz w Załączniku nr 4 do ogłoszenia /Załącznik nr 1 do projektu umowy/ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2.Szczegółowy zakres dostaw i usług obejmuje:

* 1. Zakup i dostawa 39 szt. klap żaluzjowych wykonanych wg normy EN 573-3 z regulacją ręczną, klapy żaluzji wykonane z podwójnego aluminium odpornego na korozję, przeznaczone do odprowadzania dymu i ciepła z pomieszczeń ( spełniające wymagania normy DIN EN 12101)
	2. Demontaż istniejących żaluzji stalowych wraz z konstrukcją wsporczą w ścianie budynku kotłowni bl. 5 str. lewa i prawa kotła, poz. +67m oraz wywóz na składowisko złomu /około 2 ton./
	3. Montaż konstrukcji wsporczej pod nowe żaluzje (słupki z ceownika C 160 /około 85mb/ montowane w pionie oraz w poziomie góra/ dół, kątownik L 40. /około120mb./)
	4. Wykonanie antykorozji zamontowanej konstrukcji poprzez czyszczenie powierzchni do Sa1/2 oraz malowanie farbą podkładową chlorokauczukową 1x i emalią nawierzchniową chlorokauczukową szarą jasną 2x.
	5. Wymiana ościeżnic i 4 szt. drzwi stalowych. / drzwi „80 ” z blachy stalowej grubości 1,5 mm zabezpieczone lakierem proszkowym kolor szary jasny, wypełnienie wełną mineralną grubość skrzydła 50 mm. wyposażone w zamek i wkładkę , zawieszone na minimum 3 zawiasach wyposażone w samozamykacz/
	6. Montaż nowych klap żaluzjowych na bloku nr 5 (36 szt)
	7. Wymiana klap żaluzjowych :
		1. na bloku nr 4 / 2szt/
		2. na bloku nr 8 / 1szt/
	8. Wykonanie zabudowy pionowej otworów pozostałych po montażu żaluzji blachą płaską powlekaną RAL1015 gr. 0,7mm
	9. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich po montażu żaluzji z blachy aluminiowej gr. 1,00 mm. / około 30 m2 /
	10. Montaż uchwytów do otwierania i zamykania żaluzji.
	11. Regulacja zamontowanych żaluzji oraz wykonanie prób funkcjonalnych.”
1. **Zmieniamy termin składania ofert z 26.11.2019 godz.12.00 na 29.11.2019r godz.12.00**