Enea Elektrownia Połaniec SA. Połaniec-Zawada, dnia 25.03.2022 r.

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

Dostarczenie na magazyn Zamawiającego kół łańcuchowy przenośników zgrzebłowych pracujących na Instalacjach biomasy:

A – 4 szt. - Koło napędowe (łańcuch M450-A-200, Z=8)

B - 2 szt. - Koło napędzane D=480,6; Z=8 M450-A-200 d=120

C - 2 szt. - Koło napędzane gładkie D=480,6; M450-A-200 (jak „B” - tylko bez zębów)

D - 2 szt. - Koło napędzane D=605.2/M450-A-200

E - 2 szt. - Koło napędzane gładkie D=605.2/M450-A-200

F - 2 szt. - Koło napędowe (łańcuch M450-A-200, Z=9)

Materiał kół łańcuchowych – 40HM lub równoważny.

Piasty – materiał ST3S

Zęby i powierzchnie kół gładkich współpracujące z łańcuchem – hartowane.

Dostarczenie deklaracji zgodności wykonania zgodnie z normą oraz atestu materiałowego na adres email: radoslaw.matusiewicz@enea.pl

Sporządził

Radosław Matusiewicz