OPZ

1. Dostawa 14 kpl Opancerzenia płyty górnej (segmentowe )

1kpl to 5szt. Poz.1 , 1szt. Poz. 2 , 38szt. Poz. 3

2. Blachę poz. 2 należy wykonać jako bez otworu (wykonać wg poz. 1 )

3. Materiał: wymagany atest 3.1 lub 2.2

3.Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiału równoważnego

4. Każdy kpl . Opancerzenia płyty górnej należy pakować oddzielnie, zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych , śruby specjalne poz. 3 pakować oddzielnie po 38szt.

5.Z dostawą należy dostarczyć :

* 1. Świadectwo jakości
	2. Protokół z kontroli wymiarowej
	3. Atest materiału 3.1 lub 2.2

Załączniki :

rys. nr. 2- 02466

rys. nr 4-06852