OPZ

 Wykładziny zewnętrznej korpusu młyna MKM-33

1. Wykładzinę korpusu młyna wykonać zgodnie z rysunkiem 4-0391

1kpl oznacza wykonanie elementów na obwód fi 3650mm

3. Materiał wymagany atest 3.1 lub 2.2

3.Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiału równoważnego

4. Każdy kpl . wykładziny korpusu należy pakować oddzielnie, zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych ,

5.Z dostawą należy dostarczyć :

* 1. Świadectwo jakości
	2. Protokół z kontroli wymiarowej
	3. Atest materiału 3.1 lub 2.2

Załączniki :

rys. nr. 4-0391