PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI

**STREFA RECEPCJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **ZDJĘCIE OFEROWANEGO MEBLA**  |
| **Lp.** | **Nazwa mebla**  | **Wymagane parametry** (w przypadku oznaczenia mebla „\*” parametry oferowane przez Wykonawcę, **muszą** mieścić się w przedziale +/- 10 %  w stosunku do podanych przez Zamawiającego) | **Parametry zgodne z opisanymi w kolumnie A****(należy wpisać X)** | **\*Parametry oferowane przez Wykonawcę****(podać wymiary jeśli oferowane są inne niż opisane w kolumnie A)**  |  |
| **1** | **Lada recepcyjna** | Logo firmy oraz podświetlenie LED (podświetlenie listwą LED w cokole)  |  |  |
| Blat roboczy z przelotką |  |  |
| Płyta laminowana o grubości min. 22mm, pokryta powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Krawędzie trwale zabezpieczone doklejką w kolorze blatu o grubości min. 2,0 mm |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego.  |  |  |
| Miejsce na 2 stanowiska  |  |  |
| \*Wymiary: min 240 x 80 cm.  |  |  |
|  |
| **2** | **Fotel designerski****(**taki jak RM58 ) | Baza 4-ramienna  |  |  |  |
| Siedzisko wykonane z tapicerowanej pianki wylewanej, tapicerowane tkaniną z najwyższej grupy cenowej. |  |  |
| Stopki przegubowe twarde (do podłóg miękkich) |  |  |
| Kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary około: wysokość: 74 cm, głębokość: 72 cm, szerokość: 70 cm  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **3** | **Stolik kawowy do strefy recepcji** | Blat okrągły, wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 22 mm pokryty powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |  |
| Krawędź stolika trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu |  |  |
| Konstrukcja ze stelaża i nóg, nogi przykręcane do blatu |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego. |  |  |
| \*Wymiary: średnica około 70 cm, wysokość około 50 cm |  |  |

**STREFA PRACOWNICZA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **ZDJĘCIE OFEROWANEGO MEBLA** |
| **Lp.** | **Nazwa mebla**  | **Wymagane parametry** (w przypadku oznaczenia mebla „\*” parametry oferowane przez Wykonawcę, **muszą** mieścić się w przedziale +/- 10%  w stosunku do podanych przez Zamawiającego) | **Parametry zgodne z opisanymi w kolumnie A****(należy wpisać X)**  | **\*Parametry oferowane przez Wykonawcę****(podać wymiary jeśli oferowane są inne niż opisane w kolumnie A)**  |  |
| **4** | **Biurko pracownicze pojedyncze** **160 × 80 cm** | Wymiary: 160 × 80 cm |  |  |
| Klapka metalowa nabiurkowa do kanału kablowego i kanał kablowy. |  |  |
| Blat z płyty laminowanej grubości min. 22 mm |  |  |
| Blat z przelotką na kable, przystosowany do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego |  |  |
| Blat pokryty dwustronnie powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Krawędź biurka trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu |  |  |
| Wysokość biurka regulowana |  |  |
| Nogi malowane proszkowo, przykręcane do stelaża nie do blatu |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
|  |
| **5** | **Kontenerek podbiurkowy pracowniczy** | Wykonany z płyty laminowanej grubości min. 18 mm |  |  |  |
| Plecy kontenera z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm |  |  |
| Wszystkie widoczne krawędzie trwale zabezpieczone doklejką w kolorze płyty |  |  |
| Wyposażony w co najmniej trzy szuflady oraz w kółka z tworzywa sztucznego, wkłady szuflad metalowe lub z tworzywa |  |  |
| Zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, posiada zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| Wysokość dostosowana do schowania pod oferowane biurko, Wymiary około: 43 × 60, H = 56 (cm). |  |  |
|  |
|  |
| **6** | **Fotel pracowniczy** | Ergonomiczny obrotowy, na kółkach - baza aluminiowa, 5-ramienna |  |  |  |
| Oparcie siatkowe |  |  |
| Siedzisko tapicerowane, tkanina o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie |  |  |
| Mechanizm Synchro z regulacją siły nacisku |  |  |
| Cylinder pneumatyczny o regulowanej wysokości, regulacja wysokości fotela |  |  |
| Funkcja wysuwu siedziska w zakresie min. 9 cm |  |  |
| Regulacja pochyłu siedziska w zakresie min. 5 stopni |  |  |
| Blokada oparcia w min. trzech pozycjach, |  |  |
| Podłokietniki min 3D regulowane (regulacja wysokości) z miękką nakładką  |  |  |
| Wymiary około: H 105 cm, szerokość 69 × 66 cm. |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **ZDJĘCIE OFEROWANEGO MEBLA** |
| **Lp.** | **Nazwa mebla**  | **Wymagane parametry** (w przypadku oznaczenia mebla „\*” parametry oferowane przez Wykonawcę, **muszą** mieścić się w przedziale +/- 10 %  w stosunku do podanych przez Zamawiającego) | **Parametry zgodne z opisanymi w kolumnie A****(należy wpisać X)**  | **\*Parametry oferowane przez Wykonawcę****(podać wymiary jeśli oferowane są inne niż opisane w kolumnie A)**  |  |
| **7** | **Szafy 5OH** | Standardowa wysokość 5OH, standardowa szerokość 80 cm |  |  |
| Obudowa, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm |  |  |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą w kolorze płyty laminowanej |  |  |
| Plecy wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm |  |  |
| Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych) |  |  |
| Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu |  |  |
| Wyposażone w cokół |  |  |
| Regulacja poziomowania od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia |  |  |
| Wyposażone w zamek patentowy |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
|  |
| **8** | **Szafy 3OH** | Standardowa wysokość 3OH, standardowa szerokość 80 cm |  |  |  |
| Obudowa, drzwi i półki mają być wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm |  |  |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą w kolorze płyty laminowanej  |  |  |
| Plecy wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm |  |  |
| Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych) |  |  |
| Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu |  |  |
| Wyposażone w cokół |  |  |
| Regulacja poziomowania od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia |  |  |
| Wyposażone w zamek patentowy |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |

**SALE KONFERENCYJNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **ZDJĘCIE OFEROWANEGO MEBLA** |
| **Lp.** | **Nazwa mebla**  | **Wymagane parametry**(w przypadku oznaczenia mebla „\*” parametry oferowane przez Wykonawcę, **muszą** mieścić się w przedziale +/- 10 %  w stosunku do podanych przez Zamawiającego)  | **Parametry zgodne z opisanymi w kolumnie A****(należy wpisać X)**  | **Parametry oferowane przez Wykonawcę****(podać wymiary jeśli oferowane są inne niż opisane w kolumnie A)**  |  |
| **9** | **Szafka pomocnik reprezentacyjny do sal konferencyjnych** | Korpus wykonany z powłoki o grubości min. 18 mm |  |  |
| Plecy szafki wykonane z płyty laminowanej min. 16 mm MFC |  |  |
| Półki wykonane z płyty min. 18 mm |  |  |
| Drzwi wykonane z płyty min. 18 mm MFC |  |  |
| Drzwi bez uchwytów (z funkcją push lub przesuwane) |  |  |
| Czarne plastikowe nóżki do regulacji poziomowania szafy +/- 5 mm |  |  |
| \*Wymiary około: 1615 × 410 mm, wysokość H = 750 |  |  |
|  |
| **10** | **Krzesło konferencyjne na kółkach**(typu Orte firmy Bejot) | Siedzisko i oparcie tapicerowane, tapicerka z 1 grupy cenowej, przeszycia w kolorze tapicerki. |  |  |  |
| Krzesło na 4 metalowych nóżkach chromowanych z chromowanymi kółkami |  |  |
| Podłokietniki chromowane ze skórzaną nakładką |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego. |  |  |
| \*Wymiary około: wysokość H: 895 mm, głębokość gabarytowa krzesła 560mm, szerokość gabarytowa siedziska 550 mm, wysokość siedziska wymiar gabarytowy : 465mm |  |  |
|  |
| **11** | **Stół konferencyjny** | Wbudowany mediaport |  |  |  |
| Płyta laminowana o grubości min. 22 mm., pokryta dwustronnie powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Krawędź stołu trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu  |  |  |
| Nogi stołu przykręcane do stelaża (nie do blatu) |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary około: 200 × 140 cm |  |  |
|  |
| **12** | **Stół konferencyjny** | Wbudowany mediaport |  |  |  |
| Blat z płyty laminowanej o grubości min. 22 mm, pokryty dwustronnie powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Krawędź stołu trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu |  |  |
| Nogi stołu przykręcane do stelaża (nie do blatu) |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary: około 180 × 140 cm |  |  |
|  |
| **13** | **Stół konferencyjny mobilny** | Wbudowany mediaport |  |  |  |
| Blat z płyty laminowanej o grubości min. 22 mm, pokryta dwustronnie powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Krawędź stołu trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu  |  |  |
| Nogi stołu przykręcane do stelaża (nie do blatu) |  |  |
| Nóżki zakończone kółkami z funkcją blokowania co uniemożliwia przemieszczanie się stołu |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary: około 200 × 100 cm |  |  |

**STREFA ZARZĄDU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **ZDJĘCIE OFEROWANEGO MEBLA** |
| **Lp.** | **Nazwa mebla**  | **Wymagane parametry**(w przypadku oznaczenia mebla „\*” parametry oferowane przez Wykonawcę, **muszą** mieścić się w przedziale +/- 10 %  w stosunku do podanych przez Zamawiającego) | **Parametry zgodne z opisanymi w kolumnie A****(należy wpisać X)**  | **\*Parametry oferowane przez Wykonawcę****(podać wymiary jeśli oferowane są inne niż opisane w kolumnie A)**  |  |
| **14** | **Stoliki kawowe** | Uzupełnienie systemu sof i foteli (z punktu 16 i 17) |  |  |
| Płyta laminowana o grubości min. 22 mm, pokryta wysokiej jakości powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Krawędzie trwale zabezpieczone doklejką w kolorze blatu |  |  |
| Konstrukcja ze stelaża oraz nóg, nogi przykręcane do blatu |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego. |  |  |
| \* Stolik okrągły, średnica około 70 cm, wysokość około 50 cm |  |  |
|  |
| **15** | **Fotel designerski II** | Uzupełnienie systemu mebli z pkt 16  |  |  |  |
| Obrotowy |  |  |
| Baza 4-ramienna aluminiowa  |  |  |
|  Stopki przegubowe twarde (do podłóg miękkich) |  |  |
| Siedzisko wykonane z tapicerowanej pianki wylewanej, tapicerowane tkaniną z najwyższej grupy cenowej |  |  |
| Kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego  |  |  |
| \*Wymiary około: Wysokość: 74 cm, głębokość: 72 cm, szerokość: 70 cm |  |  |
| \*Wysokość siedziska około 440 mm |  |  |
|  |
| **16** | **Sofa tapicerowana** | Uzupełnienie systemu mebli z pkt 15 |  |  |  |
| Siedzisko z pianki ciętej gęstość min 40kg/m3, oparcie i ścianki z pianki ciętej gęstość min 25kg/m3 |  |  |
| Całość tapicerowana tkaniną o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie  |  |  |
| Stopki twarde do podłóg miękkich |  |  |
| Kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego  |  |  |
| \*Wymiary około: 204 cm głębokość 98 cm  |  |  |
|  |
| **17** | **Kontenerek podbiurkowy managerski** | Płyta laminowana o grubości min. 18 mm pokryta wysokiej jakości powłoką |  |  |  |
| Plecy kontenera z płyty laminowanej o min. grubości 12 mm |  |  |
| Krawędzie trwale zabezpieczone doklejką w kolorze płyty |  |  |
| Wyposażony w min. trzy szuflady i w kółka z tworzywa, wkłady szuflad metalowe lub z tworzywa |  |  |
| Zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie  |  |  |
| Wysokość dostosowana do schowania pod biurko |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary około 43 × 60, H = 56 (cm) |  |  |
|  |
| **18** | **Fotel managerski** | Ergonomiczny, obrotowy, na kółkach – baza aluminiowa 5-ramienna  |  |  |  |
| Oparcie siatkowe |  |  |
| Siedzisko tapicerowane, tkanina o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie |  |  |
| Mechanizm Synchro z regulacją siły nacisku |  |  |
| Cylinder pneumatyczny o regulowanej wysokości, regulacja wysokości fotela |  |  |
| Funkcja wysuwu siedziska w zakresie min. 9 cm |  |  |
| Regulacja pochyłu siedziska w zakresie min. 5 stopni |  |  |
| Blokada oparcia w min. trzech pozycjach |  |  |
| Podłokietniki min. 3D regulowane (regulacja wysokości) z miękką nakładką |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego.  |  |  |
| \*Wymiary około: H: 105 cm, szerokość 69 ×66cm |  |  |
|  |
| **19** | **Fotel designerski III**(typu Fan firmy Profim) | Siedzisko kubełkowe tapicerowane I grupa cenowa |  |  |  |
| Baza metalowa, chromowana, czteroramienna |  |  |
| Kółka czarne częściowo chromowane |  |  |
| Nici w kolorze tapicerki fotela |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary około: H: 860 mm, Szerokość: 670 × 600 mm, wysokość bazy 430 mm.  |  |  |
|  |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **ZDJĘCIE OFEROWANEGO MEBLA** |
| **Lp.** | **Nazwa mebla**  | **Wymagane parametry**(w przypadku oznaczenia mebla „\*” parametry oferowane przez Wykonawcę, **muszą** mieścić się w przedziale +/- 10 %  w stosunku do podanych przez Zamawiającego) | **Parametry zgodne z opisanymi w kolumnie A****(należy wpisać X)**  | **\*Parametry oferowane przez Wykonawcę****(podać wymiary jeśli oferowane są inne niż opisane w kolumnie A)**  |  |
| **20** | **Szafa gabinetowa****5 OH** | Standardowa wysokość 5OH, szerokość 80 cm |  |  |
| Obudowa, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm |  |  |
| Plecy z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm |  |  |
| Krawędzie oklejone listwą w kolorze płyty |  |  |
| Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych) |  |  |
| Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu |  |  |
| Wyposażone w cokół |  |  |
| Regulacja poziomowania od wnętrza szaf  |  |  |
| Drzwi wyposażone w zamek patentowy |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
|  |
| **21** | **Komody gabinetowe**  | Standardowa wysokość 3OH, szerokość 80 cm |  |  |  |
| Obudowa, drzwi i półki z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm |  |  |
| Krawędzie oklejone listwą w kolorze płyty laminowanej  |  |  |
| Plecy z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm |  |  |
| Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych) |  |  |
| Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu |  |  |
| Wyposażone w cokół |  |  |
| Regulacja poziomowania od wnętrza szaf  |  |  |
| Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
|  |
| **22** | **Szafy garderobiane**  | Samodzielna konstrukcją (ze ścianami bocznymi oraz plecami) |  |  |  |
| Płyta o wysokiej jakościowo powłoce, zastosowanie wysokiej jakości prowadnic i elementów jezdnych |  |  |
| Skrzydła drzwi wykończone listwami aluminiowymi ułatwiającymi ich przesuwanie |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| Uzupełnienie systemu mebli z pkt 20 i 21  |  |  |
|  |
| **23** | **Biurko managerskie pojedyncze****160 x 80** | Z blendą |  |  |  |
| Blat wykonany z płyty laminowanej grubości min. 22 mm |  |  |
| Blat pokryty dwustronnie powłoką wysokiej jakości, o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Blat z przelotką na kable, przystosowany do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego |  |  |
| Klapka metalowa nabiurkowa do kanału kablowego i kanał kablowy. |  |  |
| Krawędzie trwale zabezpieczone doklejką w kolorze blatu  |  |  |
| Wysokość biurka regulowana |  |  |
| Nogi biurka przykręcane do stelaża nie do blatu |  |  |
| Wymiary 160 x 80 |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
|  |
| **24** | **Biurko managerskie w kształcie litery L z blendą i pomocnikiem** | Blat wykonany z płyty laminowanej grubości min. 22 mm, poryty powłoką o wysokiej jakości  |  |  |  |
| Kanał kablowy na przeprowadzenie okablowania |  |  |
| Pomocnik stanowiący podstawę biurka, obwiedziony stalową ramą stanowiącą drugą nogę biurka, która przytwierdzona jest do blatu za pomocą systemowych profili nośnych łączących ją z nogą pierwszą |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary około: 220 x 230 cm |  |  |
|  |
| **25** | **Stoły konferencyjne sześcioosobowe okrągłe** | Blat z płyty laminowanej o grubości min. 22 mm |  |  |  |
| Blat pokryty dwustronnie powłoką o grubości min. 0,40 mm |  |  |
| Krawędź stołu trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu |  |  |
| Nogi stołu przykręcane do stelaża, a nie do blatu |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary: średnica około 120 cm. |  |  |  |

**INNE POMIESZCZENIA**

|  |
| --- |
| **Pomieszczenie magazynowe** |
|  |  | **A** | **B** | **C** | **ZDJĘCIE OFEROWANEGO MEBLA** |
| **Lp.** | **Nazwa mebla**  | **Wymagane parametry** (w przypadku oznaczenia mebla „\*” parametry oferowane przez Wykonawcę, **muszą** mieścić się w przedziale +/- 10 %  w stosunku do podanych przez Zamawiającego)  | **Parametry zgodne z opisanymi w kolumnie A****(należy wpisać X)**  | **\*Parametry oferowane przez Wykonawcę****(podać wymiary jeśli oferowane są inne niż opisane w kolumnie A)**  |  |
| **26** | **Regały magazynowe** |  Głębokość : 26 – 30 cm |  |  |
|  Szerokość około: 80 cm |  |  |
| \*Wysokość około: 230 cm |  |  |
| Półki wykonane z płyty laminowanej, o grubości min. 18 mm |  |  |
| Krawędzie oklejone listwą w kolorze płyty laminowanej  |  |  |
| Maksymalne obciążenie półki do 100 kg |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| **Kuchnia** |
| **27** | **Krzesło kuchenne** | Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |  |
| Wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |
| Sztaplowane |  |  |
| \*Wysokość około: 85 cm  |  |  |
| 4 nogi |  |  |
|  |
| **28** | **Stół kuchenny** | Płyta laminowana pokryta powłoką o grubości min. 18 mm |  |  |  |
| Krawędzie oklejone listwą w kolorze płyty laminowanej  |  |  |
| Nogi malowane proszkowo, przykręcane do stelaża nie do blatu |  |  |
| Kolor do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Wymiary około: 180 x 90 |  |  |
| **Pokój kierowców** |
| **29** | **Sofa** | Siedzisko z pianki ciętej o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie |  |  |  |
| Funkcja spania |  |  |
| Stopki twarde do podłóg miękkich |  |  |
| Kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego |  |  |
| \*Szerokość około 204 cm, Głębokość około 98 cm |  |  |
|  |