1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	1. Pokrywa zamknięcia zasobnika węgla II indeks: 110035566 - 20 kpl.
	2. Pokrywa zamknięcia zasobnika węgla III indeks: 110035567 - 20 kpl.

Pokrywy nad zasobnikami są wykonane z blachy 5 mm, usztywnione ceownikami 50x30x3 na zawiasach wg załączonego rysunku wykonawczego SDS 152-03 i SDS152-04 oraz zabezpieczone antykorozyjnie wg opisu jak poniżej.

Zabezpieczenie antykorozyjne pokryw nad zasobnikami wykonać  przez piaskowanie powierzchni do 2 stopnia czystości, dwukrotne malowanie farbą podkładową oraz przynajmniej jednokrotne malowanie farbą nawierzchniową epoksydową. Całkowita grubość warstw malarskich powinna wynosić minimum 200μm. Dopuszczamy malowanie proszkowe.