**Zakres remontu przekładni TC1200/1**

- dokonanie kompleksowego przeglądu przekładni pod kątem stanu technicznego kół zębatych,

- wymiana wszystkich łożysk i uszczelnień,

- regeneracja dwóch siedlisk pod łożyska tulei wyjściowej,

- dokonanie przeglądu pozostałych elementów reduktora oraz ocena ich stanu technicznego pod katem dalszej eksploatacji,

- sprawdzenie szczelności kielicha zabezpieczającego dolne łożysko wału wolnoobrotowego przed napływem oleju do łożyska oraz szczelności rurki doprowadzającej smar do łożyska oraz wykonanie niezbędnych doszczelnień wspomnianych elementów

- montaż oraz próby ruchowe i malowanie przekładni

Transport przekładni z i do magazynu Zamawiającego po stronie Wykonawcy.

Gwarancja na wykonany zakres remontu: 24 miesiące

Wymagane dokumenty jakościowe:

- deklaracja jakościowa potwierdzająca wykonanie remontu zgodnie z powyższym zakresem

- certyfikaty jakościowe na wymieniane elementy

- sprawozdanie z przeglądu przekładni oraz oceny jej stanu technicznego pod kątem dalszej eksploatacji

- protokół z ruchu próbnego przekładni