Zawada, 09.09.2024r.

Nr pisma:

**Dotyczy: BADANIE RYNKU –**

**zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: **Dostawa używanego ciągnika siodłowego** **dlaEnea Bioenergia sp. z o.o*.***

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

[slawomir.tomporowski@enea.pl](mailto:slawomir.tomporowski@enea.pl) w terminie **do dnia 19.09.2024 r. do** **godz. 15:00 (CET).**

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

1. **Sławomir Tomporowski** tel. 727-650-942, adres e-mail: [slawomir.tomporowski@enea.pl](mailto:slawomir.tomporowski@enea.pl)

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

**Z wyrazami szacunku:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik nr 1. Formularz informacji.** | |
| (pieczęć wykonawcy) |  |
| **Informacja** dotycząca badania rynku w zakresie usługi:  **Dostawa używanego ciągnika siodłowego** **dlaEnea Bioenergia sp. z o.o*.*** | |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): | |
|  | |
| działając w imieniu i na rzecz: | |
|  | |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest:  **Dostawa używanego ciągnika siodłowego** **dlaEnea Bioenergia sp. z o.o*.***     |  | | --- | | Cena **netto** dostawy:  **Razem: ..…………………………………..PLN** | | |

1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

|  |
| --- |
|  |

1. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

|  |
| --- |
|  |

1. ...............................

|  |
| --- |
|  |

**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis do zapytania o informację cenową:**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Dostawa do siedziby Zamawiającego używanego ciągnika siodłowego o parametrach

i wyposażeniu określonym poniżej.

1. **Charakterystyka techniczna pojazdu:**
   1. Rok produkcji ciągnika: od 2021r.
   2. Udokumentowany i potwierdzony przebieg: maksymalnie do 350 000 km.
   3. Rodzaj paliwa: olej napędowy ON.
   4. *Pojazd dwuosiowy, podwozie 4x2 z napędem na tylną oś*
   5. *Przednia oś zawieszenie mechaniczne - resor*
   6. *Oś tylna zawieszenie pneumatyczne.*
   7. *Wysokość od dolnej krawędzi zderzaka do podłoża po wypoziomowaniu pojazdu nie mniej*

*niż 300 mm*

* 1. Siodło o wysokości 1200 mm.
  2. Silnik wysokoprężny, o mocy znamionowej (niemodyfikowanej) minimum 460 KM i pojemości minimum 12 000 cm3
  3. Koła o średnicy 315/70 R22,5 lub 315/80 R22,5.
  4. Opony w stanie technicznym dopuszczającym do ruchu.
  5. Sprawna techniczne klimatyzacja.
  6. Tachograf cyfrowy z aktualną legalizacją.
  7. Elektrycznie otwierane szyby boczne.
  8. Oznakowanie i oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami.
  9. Skrzynia biegów automatyczna (z możliwością przełączenia na sterowanie manualne)
  10. Pojazd serwisowany w autoryzowanym serwisie.
  11. Pojazd sprawny technicznie (ważne badanie techniczne pojazdu) i bezwypadkowy.
  12. Błotniki z chlapaczami.
  13. Pojazd ma spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności norm związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

1. **Dodatkowe wyposażenie pojazdu:**
   1. Hydraulika i przystawka odbioru mocy przystosowana do sprzężenia z naczepą samowyładowczą typu wywrotka.
   2. CB - RADIO
2. **Wymagana dokumentacja:**
   1. Dokumentacja techniczna (Instrukcja obsługi) w języku polskim,
   2. Kompletna dokumentacja do rejestracji pojazdu
   3. Książka serwisowa z historią przebiegu, przeglądów i napraw pojazdu.
   4. Książka lub Karta gwarancyjna Pojazdu potwierdzająca udzieloną gwarancję;
   5. Wykaz zastosowanych płynów eksploatacyjnych;
   6. Protokół z przeglądu serwisowego pojazdu określonego w pkt. **5.1**;
   7. Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu lub świadectwo zgodności WE wraz   
      z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie zawarte w certyfikacie, a niezbędne do jego zarejestrowania;
   8. Inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego.
3. **Gwarancje:**
   1. Pojazd na 7 dni przed terminem dostawy do siedziby Zamawiającego winien mieć wykonany i pisemnie potwierdzony, na koszt Dostawcy (wliczony w cenę ofertową dostawy): duży przegląd techniczny pojazdu potwierdzający jego stan techniczny. W ramach wspomnianego przeglądu technicznego powinny zostać wykonane następujące czynności: wymiana wszystkich olejów, filtrów, płynów eksploatacyjnych, części i elementów wyposażenia niesprawnych lub nadmiernie zużytych, serwis klimatyzacji - wymianę czynnika, sprawdzenie szczelności, odgrzybienie, kontrolę wszystkich elementów wyposażenia pojazdu w tym sterowania, napędu, właściwości jezdnych, gruntowne sprawdzenie ogumienia, mechanizmów hamowania, hydrauliki etc. oraz oczyszczenie i lub w razie potrzeby pranie tapicerki - wnętrza pojazdu.

**UWAGA:** *Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w wyżej wspomnianych*

*przeglądzie pojazdu oraz do wcześniejszej akceptacji serwisu, w którym Dostawca będzie go*

*realizował.*

* 1. Gwarancja na wszystkie podzespoły (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) obowiązująca przez okres min. 6 m/cy od daty dostarczenia do Zamawiającego
  2. Dopuszczalne wyłączenia z gwarancji dla ciągnika siodłowego:
     1. Zużycie ścierne opon wynikające z normalnej eksploatacji,
     2. Normalne zużycie eksploatacyjne klocków (szczęk hamulcowych) i elementów ciernych układu hamulcowego,
     3. Żarówki oświetlenia,
     4. Tuleje metalowo-gumowe.
  3. Czas reakcji na awarię: do 10 dni roboczych od zgłoszenia
  4. Czas naprawy: do 14 dni roboczych od zgłoszenia
  5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dłuższy termin naprawy za zgodą Zamawiającego.
  6. Serwis i przeglądy gwarancyjne – **Jeżeli są wymagane**

Dostawca w ramach dostawy przedmiotu zamówienia zapewni realizację wymaganych przeglądów gwarancyjnych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w trakcie przeglądów. Serwis i realizacja przeglądów gwarancyjny zostanie zapewniona przez Dostawcę w okresie gwarancji w siedzibie wskazanej przez Dostawcę.

* 1. Wszystkie koszty przeglądów gwarancyjnych powinny być wliczone w cenę pojazdu.

Zamawiający na własny koszt i ryzyko dostarczy pojazd na przegląd gwarancyjny w miejsce

wskazane przez Dostawcę.

* 1. Zamawiający na etapie badania otrzymanych ofert, ale przed wyborem Wykonawcy, dokona oględzin oferowanego Towaru celem weryfikacji faktycznego stanu technicznego oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, które wykona na własny koszt samodzielnie lub przy współudziale kwalifikowanego rzeczoznawcy. Dostawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego wydania pojazdu celem dokonania oględzin w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego o planowanych oględzinach. Wynik oględzin wpłynie na wybór najlepszej oferty**.**
  2. Oględziny oferowanego towaru odbędą się na terenie Polski.

1. **Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:**

Przedmiot zamówienia zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru w siedzibie

Zamawiającego, w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego nie

później niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

1. **Termin płatności**

Forma płatności — przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający umożliwia wystawianie i przesyłanie faktur w wersji elektronicznej

1. **Dokładne miejsce dostawy/świadczenia zamówienia:**

Enea Bioenergia sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec.