09.09.2020 r.

**Zakres prac**

**Naprawa przekładni – KUMERA RGM-4315  H1  LA**

Przeprowadzenie remontu przekładni firmy Kumera

RGM-4315  H1  LA (nr fabr. SO 1649/ 11-20.01/1)

Zakres remontu:

- wymiana kompletu łożysk i uszczelnień olejowych,

- sprawdzenie gniazd łożyskowych i korpusu,

- zakup/wykonanie i wymiana uszkodzonego wałka zębatego (poz.24) oraz koła zębatego (poz.20) zgodnie z rysunkiem złożeniowym,

- sprawdzenie, czy na pozostałych kołach zębatych nie ma uszkodzeń i pęknięć (Protokół z kontroli),

- konserwacja i zabezpieczenie części narażonych na wpływ środowiska atmosferycznego.

- odbiór z magazynu i dostawa na magazyn Zlecającego.

Dokumenty, protokoły, deklaracje, itd. powinny zostać przesłane na email: radoslaw.matusiewicz@enea.pl

Radosław Matusiewicz