Enea Elektrownia Połaniec SA. Połaniec-Zawada, dnia 05.10.2021 r.

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **Dostarczenia 20 m łańcucha M224-C-160**

I. Zakres prac obejmuje dostarczenie na magazyn 20 m łańcucha MC224-C-160 ze sworzniem rurkowym o wymiarach jak na rysunku.

II. Szczegółowy zakres:

1. Wykonanie łańcucha MC-224-C-160 przeznaczonego do pracy w strefie 20 Atex, przenoszącego materiał w postaci zrębki drzewnej, odpadów potartacznych itp.
2. Materiał na sworznie, tuleje, rolki – stal nierdzewna, hartowana.
3. Twardość płytek – ok. 36-42 HRC.
4. Twardość sworzni, tulejek i rolek – przynajmniej 45 HRC.
5. Łańcuch zakuwany.
6. Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów.
7. Atesty materiałów, deklaracje zgodności wykonania zgodnie z normami
przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: michal.kosowicz@enea.pl)

Sporządził:

 Michał Kosowicz