Warunki zakupu rur

Zakup dotyczy rur stalowych

-B 406,4 x 8,8 MM S 355J2H

-B 323,9 x 8,8 MM S 355J2H

-B 355,6 x 8,8 MM S 355J2H

Rury bez szwu dostarczane w odcinkach 10 lub 12 metrowych swazowanych na końcach

Dostawa po stronie wykonawcy

Certyfikat jakości