**ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY PO ZMIANIE II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (nazwa Wykonawcy) |  |
| **Oferta w postępowaniu** |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |
|  |
| działając w imieniu i na rzecz: |
|  |
| Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: |
| **Dostawa tabletów wraz z osprzętem dla inkasentów ENEA Operator Sp. z o.o. 2024-2026** |

1. **Oferujemy wykonanie zamówienia w sposób i na warunkach określonych w Warunkach Zamówienia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Rozdział II Warunków Zamówienia), i na zasadach określonych w umowie za cenę (PLN):**

**ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY**

CENA NETTO: ……………………………………… zł

CENA NETTO SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………zł, zgodnie z poniższym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Liczba Kompletów** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Łączna cena netto (zł)** |
| **Komplet obejmujący 1 szt. tabletu i po 1 szt. następujących akcesoriów:*** Etui z uchwytem na rękę, klapką chroniącą ekran w czasie przenoszenia oraz i paskiem na ramię z zachowaniem pełnej funkcjonalności tabletu (dostępność wszystkich funkcji tabletu bez wyjmowania z etui) Folia ochronna matowa na ekran (zainstalowane przez Wykonawcę),
* Urządzenie PowerBank min. 20 000 mAh z min. 2 portami USB-C (lub 1 port USB-C wraz z dodatkową przejściówką na USB-C) oraz z funkcją huba USB umożliwiając za jego pośrednictwem przesyłanie danych. Urządzenie musi być ładowane tymi samymi ładowarkami, które zostaną dostarczone wraz z tabletem.
* ładowarka samochodowa 12 V o prądzie ładowania odpowiednim do oferowanego tabletu wraz z przewodem o długości min. 1 metra;
* Ładowarka sieciowa 230 V wraz z przewodem o długości min. 1 metra.
 | **200** |  |  |

1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia:

**Model tabletu: ………………..**

**Producent tabletu: ……………………….**

Spełniający poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagany minimalny parametr** | **Parametry zaoferowane przez Wykonawcę[[1]](#footnote-2)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | Procesor | Co najmniej ośmiordzeniowy, taktowanie co najmniej 1,8 GHz; |  |
| 2 | System operacyjny | Android: 12 lub wyższy z możliwością aktualizacji oraz kompatybilny ze sklepem Google Play. |  |
| 3 | Ekran | 7'' lub większy do 10,1” |  |
| 4 | Rozdzielczość | Co najmniej 1280 x 720 pikseli; |  |
| 5 | Pamięć RAM | 4 GB lub więcej; |  |
| 6 | Pamięć wewnętrzna/wbudowana | co najmniej 64 GB; |  |
| 7 | Modem GSM | GSM 2G/3G/4G brak blokady Sim-Lock, musi współpracować z wszystkimi polskimi sieciami komórkowymi; |  |
| 8 | Bateria (dostarczona w komplecie wraz z urządzeniem) | * Co najmniej 6000 mAh pozwalająca na minimum 10 godzin pracy z wykorzystaniem przeglądania Internetu oraz korzystania z GPS + aplikacja Zleceniodawcy, lub dodatkowa bateria do wymiany przez użytkownia, wymieniana bez utraty danych pozwalająca spełnić warunek minimum 6 000 mAh po zsumowaniu obu baterii;
* Ładowanie do 100% od zera – max 10 godzin;
 |  |
| 9 | Waga | Nie więcej niż 1000 gram; |  |
| 10 | Obudowa  | Wytrzymała konstrukcja odporna na upadki, uderzenia – typu rugged;  |  |
| 11 | Porty/Gniazda | * **USB typu C 2.0 lub wyższy**
* Gniazdo kart Micro SD;
* łącze komunikacyjne USB OTG (On The Go),
* należy dostarczyć odpowiednią przejściówkę z USB typu C na pełnowymiarowe USB zapewniającą obsługę OTG (przekazywanie napięcia na podłączone urządzenie) przy zachowaniu pełnej funkcjonalności tabletu bez wyjmowania z etui
 |  |
| 12 | Karta Micro-SD | Obsługa kart o pojemności, co najmniej 64 GB; |  |
| 13 | Łączność | * Bluetooth 4.\* lub wyższy (umożliwiający jednoczesną bezkolizyjną pracę innych urządzeń radiowych tj. WiFi, GSM/GPRS, GPS);
* WiFi (WLAN 802.11b/g/n);
* GSM 2G/3G/4G;
 |  |
| 14 | Czujniki  | * Czujnik pola magnetycznego - magnetometr
 |  |
| 15 | Wbudowana kamera, rejestracja video i audio | * Tylna z lampą błyskową i Autofokus: co najmniej 13 Mpix
* Przednia: co najmniej 5 Mpix;
* Możliwość nagrywania Video i Audio;
* Geotagowanie;
* zoom;
 |  |
| 16 | GPS | Wbudowany odbiornik GPS; |  |
| 17 | Ładowarka do tabletu (dostarczona w komplecie wraz z urządzeniem, o prądzie ładowania adekwatnym do oferowanego tabletu) | Ładowarka sieciowa 230 V wraz z przewodem o długości min. 1 metra |  |
| 18 | Akcesoria | * Etui z uchwytem na rękę, klapką chroniącą ekran w czasie przenoszenia oraz i paskiem na ramię z zachowaniem pełnej funkcjonalności tabletu (dostępność wszystkich funkcji tabletu bez wyjmowania z etui)
* Folia ochronna matowa na ekran (zainstalowane przez Wykonawcę);
* Ładowarka samochodowa 12 V o prądzie ładowania odpowiednim do oferowanego tabletu wraz z przewodem o długości min. 1 metra;
* Urządzenie PowerBank min. 20 000 mAh z min. 2 portami USB-C (lub 1 port USB-C wraz z dodatkową przejściówką na USB-C) oraz z funkcją huba USB umożliwiając za jego pośrednictwem przesyłanie danych. Urządzenie musi być ładowane tymi samymi ładowarkami, które zostaną dostarczone wraz z tabletem.
 |  |
| 19 | Warunki pracy | Tablet będzie:* użytkowany przez inkasenta, w różnych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku;
* wystawiany na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, w szczególności deszcz i śnieg, „ostre” słońce;
* musi wytrzymać upadek z co najmniej 1 metra na podłoże betonowe (zgodnie z normą MIL STD 810 G lub MIL STD 810 H), wstrząsy i wibracje;
* musi posiadać certyfikat co najmniej IP 65
* przewożony w samochodzie, przenoszony przez inkasenta od domu do domu na pasku zawieszonym na szyi.

Należy założyć pracę tabletu w zmiennych temperaturach (od -20 do +40°C)Sprzęt powinien posiadać oprogramowanie umożliwiające przeglądanie dokumentów \*.xlsx, \*.xls, \*.doc, \*.pdf oraz obsługiwać klienta poczty opartego o protokoły pop3/imap, smtp. Dodatkowo powinien obsługiwać min. 1 z następujących przeglądarek: FireFox, Microsoft Edge lub Google Chrome. |  |
| 20 | Gwarancja[[2]](#footnote-3) | * Minimum 36-miesięczna gwarancja jakości świadczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego obejmująca wszystkie elementy zamówienia – z zastrzeżeniem punktów poniżej:
	+ Dla Etui z uchwytem na rękę, klapką chroniącą ekran w czasie przenoszenia i paskiem na ramię, folii ochronnej matowej wymagana gwarancja 12 m-cy obejmująca punkt 19 (powyżej) „Warunki pracy”;
	+ Czas usunięcia usterki – do 3 dni roboczych;
	+ W przypadku stwierdzenia Wady Seryjnej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu Wady Seryjnej.
	+ Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
	+ Zamawiający dopuszcza dostarczenie tabletu wolnego od wad na czas wykonania naprawy sprzętu uszkodzonego w okresie gwarancji. Koszty wymiany sprzętu leżą po stronie Dostawcy.
	+ Urządzenie musi pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji;
	+ Gwarancja musi obejmować również uszkodzenia mechaniczne złącza USB oraz ewentualnego gniazda ładowania w przypadku kiedy wyposażony jest w takie.
* system operacyjny urządzeń musi mieć zapewnione wsparcie bezpieczeństwa przez producenta przez cały okres udzielonej gwarancji danego urządzenia przenośnego
* Urządzenia powinny posiadać certyfikat "Android Enterprise Recommended" ([https://www.android.com/intl/pl\_pl/enterprise/recommended/)](https://www.android.com/intl/pl_pl/enterprise/recommended/%29%20%20)
 | **🞎 36 miesięcy gwarancji****🞎 dodatkowy rok gwarancji (łącznie 48 miesięcy gwarancji)****🞎 dodatkowe dwa lata gwarancji (łącznie 60 miesięcy gwarancji)**liczony od daty dostawy danej partii przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym realizowany przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| 21 | Inne cechy: | * Tablety i akcesoria muszą być fabrycznie nowe, nie powystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od dostarczenia sprzętu.
* Tablety muszą być od jednego producenta i być tego samego modelu
* Poszczególne akcesoria muszą być od jednego producenta i być tego samego modelu.
* Każdy tablet musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
* Tablet i akcesoria nie mogą być urządzeniami prototypowymi;
* Oferowane urządzenie spełnia wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone:
	+ w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
	+ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
 |  |
| 22 | Zdalne zarządzanie | Urządzenia muszą współpracować z systemem klasy MDM tj.: VMware Workspace ONE UEM. Instalacja oprogramowania leży po stronie Zamawiającego. |  |
| 23 | Oznakowanie tabletu znacznikiem RFID | * Tablet powinien być wyposażony w naklejony znacznik RFID, pracujący w częstotliwościach europejskich zgodnie z protokołem EPC Class 1 Gen
* Miejsce umieszczenia znacznika oraz jego model zostanie określony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania (wytyczne zależne od zaoferowanego modelu tabletu).
 |  |

1. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w rozdz. I pkt 5 WZ.
2. Oświadczam(y), że:
3. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert,
4. zamówienie wykonam(y):

[ ]  **samodzielnie / [ ]  z udziałem podwykonawców**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Dane podwykonawcy (nazwa, adres, numer NIP) | Części zamówienia |
| 1. |  |  |

 |
| Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne. |

1. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
2. wyrażamy zgodę na wprowadzenie naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
3. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia**,
4. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
5. zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnego pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow> oraz zobowiązuję(emy) się do przestrzegania zawartych w nim zasad na etapie realizacji Zamówienia,
6. **Dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Zamawiającego** **oraz innych osób biorących udział w postępowaniu lub realizacji zamówienia, które zostały przekazane Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania lub realizacji przedmiotowego zamówienia, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną Wykonawcy załączoną (wskazaną) do oferty**, której treść:

[ ]  dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzuli; [http://www. ……](http://www.bip.koronowo.pl/?cid=703) ***(uzupełnić - jeśli Wykonawca zamieszcza swoją klauzulę na własnej stronie internetowej)***

[ ] przekazana została jako załącznik do oferty

1. w terminie 3 dni od zawarcia umowy, przekażemy Koordynatorowi umowy kod(y) PKWiU, który(e) dotyczą przedmiotu umowy i będą następnie wskazywane na wystawionej przez nas fakturze VAT,
2. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

[ ]  tak / [ ]  nie,

1. osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) ………………………. , tel.: ……………………….. e-mail: ………………………..

1. osobą uprawnioną do udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) ………………………. , tel.: ……………………….. e-mail: ………………………..

1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia Umowy:

[należy uzupełnić, o ile dane są znane na etapie składania oferty]

* + 1. W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)………. Pełniący(a) funkcję……….
		2. W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy – Koordynatorów Umowy:

Imię i nazwisko:

e–mail – …..

nr tel. …..

|  |
| --- |
|  |
| **Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

1. Jeżeli Zamawiający wskazuje w kolumnie „C” minimalne lub maksymalne lub do wyboru jeden ze wskazanych parametrów, Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie „D” wskazać **jednoznacznie** zaoferowany parametr. W pozostałym zakresie jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kolumnie „C” wówczas za wystarczające Zamawiający uzna wpisanie w kolumnie „D”: „TAK” lub ”Spełnia”. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kryterium oceny ofert określone w rozdz. I pkt 14.1.2 WZ. [↑](#footnote-ref-3)